Позиция «1» отвечает за контроль соблюдения эвансовского принципа. Градиент в файле задан от L100 a0 b0 до L0 a0 b0. 
Легко догадаться, что при просмотре под любыми источниками, за исключением дешевых трехполосных люминесцентных ламп 
(и при условии полной адаптации наблюдателя) он должен быть идеально серым на всем протяжении (без паразитных подцветок)
 и не иметь тональных ступеней (паразитных контуров).

Позиция «1а» — то же, что «1», но в форме шагового клина. Особенностью является то, что шкала представлена 
не квадратными образцами, расположенными сторонка к сторонке (как в большинстве тестов), но в виде овалов. 
Такой способ позволяет уйти от т.н. эффекта Германа, который в данном контексте является безусловно паразитным 
(подробнее об эффекте Германа см. здесь). Плюс к тому овальные образцы позволяют оценить разбор теней и общую 
контрастность тонового клина не в привычном идеализированном варианте, но в имитации «боевых» условий, когда 
теневые элементы изображений зачастую оказываются в светлом окружении.

Позиция «2» — контроль передачи skin tones. Портрет девушки-японки получен по электронной почте непосредственно
 от специалистов фирмы «PENTAX», не подвергался никакой коррекции и преобразованиям, и потому интересен двумя вещами: 
во-первых, снимок сделан в студийных условиях с хорошо поставленным светом, правильным хроматическим балансом камеры 
и идеальной экспозицией; во-вторых, несмотря на то, что девушка — представитель азиатской расы, цвет лица ее безупречно 
подогнан визажистом к европейскому. Кстати говоря, холстинка, на которой стоит корзина с фруктами (стандартное тестовое изображение ISO),
 также обладает идеально телесным оттенком.

Позиция «3» — назначение этого блока очевидно: контроль деталировки в глубоких тенях и высоких светах изображений. 
По разбору теней настройку системы можно считать идеальной, если на крайней правой черной колонке различима цифра «9» 
(и все остальные) при освещенности 500 lux (условия просмотра Р2; режим конверсии — perceptual); очень хорошо — различима «8» 
(при тех же условиях); удовлетворительно — «7»; терпимо — «6». По пропечатке в светах настройку системы можно считать идеальной,
 если на крайней левой белой колонке различима цифра «1» (и все остальные); очень хорошо — различима «2»; удовлетворительно — «3»; 
терпимо — «4».

Позиция «4» — набор образцов, цветовые координаты которых лежат вне охвата большинства печатающих систем, но внутри охвата 
большинства аддитивных трихроматических устройств (цифровых камер, мониторов). По этим образцам очень легко оценить характер 
потерь, возникающих при компрессиях внегамутных цветов в целевой охват (чаще всего, охват печати). При этом наиболее показательной
 является вертикальная колонка из шести горизонтальных прямоугольников (желтого, малинового, голубого, синего, зеленого и красного). 
Теперь рассмотрим тест детально.

